Hướng dẫn sử dụng:

- Kiểm tra IP mạng bằng ipconfig trong cmd để sử dụng nhập IP phía dưới

- Bật GV\_App và ít nhất 1 trong 2 ứng dụng GN\_App và TS\_App

# Giao diện Giáo viên GV\_App: WPF

- Nhập địa chỉ IP máy nhận, Port máy nhận, nhập Receive (kiểu số) 🡺 bấm Send

- Bảng phía dưới sẽ load lại khi:

+ Một địa chỉ IP:Port mới được thêm vào danh sách các liên kết với GV\_App

+ Khi nhận giá trị mới từ Client (GN\_App / TS\_App)

# Giao diện Gây nhiễu GN\_App: WPF

- Nhập địa chỉ IP và Port (mặc định là port = 3000) của Server (GV\_App), nhập kiểu số vào txtbox Send và chọn giá trị trong combobox

- GN\_App tiến hành gửi dữ liệu khi:

+ kích chuột vào ô txtbSend rồi kích chỗ khác (event LostForcus)

+ kích chuột vào ô cmbbSend rồi kích chỗ khác (event LostForcus)

- Có thể đổi cổng port cho client bằng cách nhập số cổng vào ô ClientPort

# Giao diện Trinh sát TS\_App: Winform tương tự GN\_App (cả code và giao diện)